*Приложение №1*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Минимални технически изисквания за медицинското изделие** | **Единица мярка** | **Количество от единица мярка:** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Болнично легло за интензивно лечение | | бр. | 10 |
| 1 | Да бъде електрическо болнично легло |  |  |
| 2 | Да бъде 4-секционно |  |  |
| 3 | Да бъде с 5 мотора. За осигуряване на захранването на моторите в случай на прекъсване на електричеството да разполага с минимум две акумулаторни батерии |  |  |
| 4 | Да бъде с размери: Дължина: 2100-2200 мм; Ширина: 1000-1050 мм. ; Височина: 500-550 мм. |  |  |
| 5 | Височината на леглото да бъде регулируема до максимална височина 850 мм. |  |  |
| 6 | Да бъде с покрити с пластмасови елементи рамка и шаси |  |  |
| 7 | Да бъде с пластмасови табли, които при нужда да могат да се свалят |  |  |
| 8 | Да бъде с поне 4 пластмасови странични прегради, които да могат да се спускат и повдигат при нужда, да се заключват в най-горна позиция, а в най-долната да се въртят. Да бъде с вътрешни и външни контролни панели,от двете страни за управление на леглото, поставени от двете страни на горните две страничните прегради. Вътрешните са предназначени за управление на леглото за пациента, а външните от персонала |  |  |
| 9 | Да бъде с 4 антистатични пластмасови колела, снабдени със спирачки |  |  |
| 10 | Да бъде с 4 антиударни предпазителя |  |  |
| 11 | Леглото да бъде с товароносимост поне 180кг. |  |  |
| 12 | Всички метални части да бъдат покрити с електростатична боя |  |  |
| 13 | Да има функции за нагласяне на позиции: Глава, Гръб, Крака, Тренделенбург 13°±1°, Обратен Тренделенбург, Страничен наклон (наляво 20°±1° и надясно 20°±1°). Движението на облегалката да е плавно. Не се допускат движения на степени |  |  |
| 14 | Да бъде комплектован с главен контролен панел за управление на всички функции на леглото от медицинско лице, с възможност за ограничаване/заключване на панелите за управление за пациента. |  |  |
| 15 | Платформата на леглото да е рентген-негативна, даваща възможност за извършване на рентгенови изследвания без преместване на пациента |  |  |
| 16 | Да бъде със стойка за инфузии |  |  |
| 17 | Да бъде комплектовано с матрак, който да е антидекубинален, високоеластичен, с калъф с цип от труднозапалима материя, водоустойчив и антиалергичен. |  |  |
| 18 | Да бъде с дръжка за незабавно ръчно освобождаване,за да се освободи облегалката в случай на спешно действие |  |  |