*Приложение №2*

Техническа спецификация фабрично нова рентгенова тръба за ангиографOMEGA CS-25

1.Максимално напрежение на експозицията- 150kv

2.Максимално напрежение накатода- 75kv

3.Максимално напрежение на анода-75kv

4.Фокус: малък 0,6; голям 1,0

5.Номинална мощност/при топлинна анодна мощност 235 W. При малък фокус 53 kw; При голям фокус 90 kw

6.Ъгъл на анода 10 градуса

7. Максимален топлинен капацитет на анода-максимум 1,000,000 HU

8. Максимален топлинен капацитет на хубето-максимум 1,500,000HU

9.Въртене на анода- 150/180 Hz )3-фазен ток)

10. Обща филтрация 1,0 мм Al

11.Тегло- 30 кг.

*\* или еквивалентни на горепосочените спецификации.*